附件3

中山市民众医院数码复印机租赁服务要求

**数量3台**

**主要技术参数：**

产品类型：数码复印机

复印色彩：彩色

功能：复印、打印、扫描

启动时间：黑白3秒；彩色4秒

色彩控制：黑白、彩色

扫描速度：单面80页/分钟；双面160页/分钟

扫描分辨率：1200\*1200dpi

速度：≧36张/分钟

速度类型：高速

内存：2GB

硬盘：250GB

碳粉：黑色、彩色

供纸容量:纸盒1 ：500张，纸盒2： 500张，多功能手送托盘150张

预热时间：黑白22秒；彩色35秒；

首页复印：连续复印页数：1-9999张

双面功能：标配双面输稿器、双面打印

扫描：彩色扫描

网络打印：有线网络

电源：220V

功率：最大2100W

**服务要求：**

1. 租赁商需提供租性能良好的复印机，复印机所需更换的维修配件、硒鼓碳粉、85gA4复印纸及日常维护保养均由供应商提供。

2、报修故障2分钟内电话响应，30分钟内到达现场；非硬件故障2小时内解决并完成服务要求，需更换配件情况的4小时内完成配件更换，预计故障在8小时内无法修复或连续2天内发生同样机器故障需提供性能良好的备用机器。

3、计费方式:彩色印刷、黑色印刷以A4纸输出张数计算